附件：

采购需求

一、项目名称：江门市江海区人民法院警用装备采购项目。

二、项目预算：预算上限为120000元。

三、主要商务条款

（一）完成日期：从合同签订之日起，中选供应商30日内完成供货。

（二）付款方式：1期：支付比例50%,合同签订生效之日起15个工作日内采购人向中标供应商支付合同总金额的50%；2期：支付比例50%,本项目所有警用装备完成供货并通过验收后，15个工作日内采购人向中标供应商支付合同总金额的50%（具体以合同签订为准）。

四、采购清单：

序号	配备项目	参数	单位	数量
一、单警装备
1	警用便衣袋	材质：无纺布	件/人	15
2	警用工作包	容积：约30L

材质：YKK防水拉链、双拉头设计、3M魔术贴、1680D防水牛津布	件/人	15
3	警用便携式执勤桌椅	材质：25mm镀锌圆管

壁厚：1.2mm

漆面：采用高压静电喷涂油漆防锈耐用

桌面：高压聚乙烯（符合环保）

尺寸：1.1*0.55*0.75	套/人	4
二、防暴防护装备
4	金属脚镣	执行标准：GA 237-2005金属脚镣

结构：舌簧型脚镣由镣体、镣梁、接头、链条、钥匙组成。

尺寸：金属脚镣的镣体间距400mm~800mm；锁闭状态下单镣体沿中心线方向的内径55mm~85mm；锁闭状态下单镣体65mm~90mm。

质量：金属脚镣的质量不大于8kg。

灵活度：钥匙能自然插人金属脚镣的锁芯，插拔流畅，开启和锁闭灵活，各连接部位转动灵活。

漆膜附着力：金属脚镣涂漆部件的漆膜附着力不低于4级。

保密度：防拨净工作时间不低于2min。

牢固度：纵向静拉力不小于2500N；横向静拉力不小于2500N；铆钉能承受不小于2940N的静压力。

耐用度：金属脚镣的工作次数不小于3000次循环。

耐腐蚀性：金属脚镣耐腐蚀等级应不小于6级，喷雾周期为8 h。	副/单位	5
5	防弹衣	★1．执行标准：GA141-2010《警用防弹衣》（提供检测报告）
2．结构：防弹衣主要结构由躯干防弹层部件和防弹衣外套构成，躯干防弹层由防弹层、缓冲层、防弹层保护套组成。防弹层部件结构为35层PE无纬布+6mm泡棉。（提供检测报告）
▲3．规格：重量≤1896g，防护面积≥0.306m²。（提供检测报告）
▲4．防弹性能（提供检测报告）
①常温防弹性能：3级，能抵抗79式7.62mm轻型冲锋枪、51式7.62mm手枪弹(铅心)，能阻断弹头，且背衬最大凹陷深度≤9mm。
②耐浸水性能：常温下在水中浸泡30min后，防弹性能和凹陷深度符合防弹性能要求，且背衬最大凹陷深度≤8.6mm。
③高温适应性：在环境温度+55℃条件下，防弹性能和凹陷深度符合防弹性能要求，且背衬最大凹陷深度≤8.1mm。
④低温适应性：在环境温度-20℃条件下，防弹性能和凹陷深度符合防弹性能要求，且背衬最大凹陷深度≤6.1mm。
▲5．舒适性：防弹层柔软度≤169.5N，腰部可调节肩部可调节，肩部有专用缓冲和防滑设计，腋下、前胸、后背有专用透气设计，警用防弹衣具有便捷配备战术模块或单警装备的设计。（提供检测报告）
6.质保期：质保期≥5年，签订合同时提供原厂针对本项目的售后服务承诺书作为合同附件。
7.合格要求：具备公安部下属检测机构出具的检测报告。（提供检测报告）
8.责任保险：具备≥2000万的产品责任保险（提供产品保单）。
注：为保证产品的安全性与稳定性，提供检测报告的技术指标应提供招标公告发布日期前公安部下属检测机构出具的检测报告佐证。

件/人	3
6	防毒面具	结构：防毒面具为单眼窗面罩，黑色，头戴式结构，由罩体、眼窗镜片、通话器、阻水罩、滤毒罐接头、阀盖和头带组成。
面罩外观：面罩边缘平滑，无明显棱角和毛刺，无影响气密性的缺陷；面罩与面部紧密贴合，无明显压痛感，面罩的固定系统能根据佩戴者的需要调节；面罩上可更换部件易于更换。
眼窗：面罩观察眼窗视物真实，有防止镜片结雾的措施。
面罩材料：无毒、无刺激性，能够经受制造商推荐的清洗或消毒处理；金属材料表面进行防腐蚀处理。
视野：总视野大于等于70%，双目视野大于等于55%，下方视野大于等于35%。
面罩镜片透光率：大于等于89%。
机械应力测试：直径为22mm、重约45g 的钢球从1.3m高处垂直跌落到面罩的镜片，镜片不致破碎。
全面罩与过滤件接头的结合力：大于等于250N，不能有明显的破坏。
头带强度：能够经受150N的拉力持续时间10s 而不发生破断。
过滤件：外观应平滑，无毛刺，无影响致密性的缺陷。
高温：70℃士3℃，持续1h。面罩无变形，螺纹连接部分能与过滤件连接。
低温：-30℃士3℃，持续1h。面罩无变形，螺纹连接部分能与过滤件连接。

套/人	9
7	防割手套（战术）	★1.执行标准：符合GA614-2006《警用防割手套》。
2.功能要求：勤务手套轻软贴合，戴着后手掌手指动作有最大限度的灵活性，可以灵活操作触屏手机、及执法记录仪、警务通、平板电脑等仪器，可以灵活操作长短枪、及伸缩警棍、催泪器、手铐等警械。在保护手掌手指的同时，满足勤务工作中的手掌手指动作需要。
3.材质要求：混合织物（超高分子量聚乙烯、氨纶弹性纤维、钨丝），手掌面至手指第一节部位涂有丁腈微泡沫涂层，虎口缝制PU塑胶防护层，五指关节背部和手背关节盘有抗击打的PU塑胶保护层，可反复多次用水清洗的面料。
4.穿戴适应性：防割手套易于戴、脱、透气、触感好、手感好，不影响关节弯曲。
5.防割性能：用专用的手套切割试验机，设定刀口压力为20N、刀片转速为20r/min，在被检测的警用防割手套掌部或背部垂直手指方向进行5次切割，每次割穿发生时，切割周数不少于7周，且耐切割系数不小于3.1。
▲6.防穿刺性能：手背的防穿刺能力大于17ON，手指和掌心的防穿刺能力大于150N。（以检验报告数据为准）
7.资质要求：具备公安部权威检测机构出具的检验报告。
8.责任保险：投标产品须具备不少于1000万产品责任保险。

副/人	18
8	警用执勤防护镜	材质：航空镁铝合金镜框，高清尼龙复合镜片
颜色：镜框：黑色 镜片：灰色
工艺：电镀加膜着色工艺，激光焊接技术
镜片规格：大片

副1人	15
9	警用执勤雨衣	执行标准：GA 392-2009《警用雨衣》。
外观：整烫后雨衣平整，整洁美观无线条、干燥，无烫光、水渍、变色、粘连；线路顺直，粘合粘胶部位平展、无抽皱。雨衣包装袋：袋面与袋墙结合，明暗线各一道，明线距边0.1cm；绱提袋：明暗线各一道，明线距边0.15cm。
面料要求：经纬纱密度为675 根/10cm×365根/10cm，织物组织为二上一下右斜纹，上衣面料颜色为荧光黄色、裤子面料颜色为藏蓝色。

套/人	15
10	手持式液压钳	最大开口距离：≥160mm
额定工作压力：63MPa
最大剪断能力(Q235材料)：10mm(钢板)Φ20mm(圆钢)
剪断力：18t
扩张力：5.5t
扩张距离：160mm
额定扩张力：≥24kN
空载张开打压次数：≤9次
空载闭合打压次数：≤11次
手柄力：≤300N
质量：≤10.5kg
尺寸：740×195×175mm

套/单位	1
11	警用抓捕器	执行标准：GA∕T 1145-2014 警用约束叉
结构：警用约束脚叉由叉头、叉杆(含握持部位、连接部位)、控制部件、电击单元（选配）、照明单元（选配）、破窗锤等组成
外观：约束叉外表面光滑，无尖锐棱角，各连接部位圆滑。各零部件无明显划伤、变形，握持部位有防滑措施，连接部位连接牢固，无阻塞、卡死和连接失效等现象
颜色：约束叉的主体颜色为黑色
尺寸：约束叉的工作长度大于或等于2000mm，携行长度小于或等于1300mm，叉杆握持部位直径30mm~35mm，叉头闭合缝隙小于或等于20mm
质量：约束叉的质量小于或等于3kg
快速约束功能：通过触碰方式叉套被约束对象，当叉头触碰约束部位时，叉头能迅速叉套并闭合。
自锁功能：约束叉的叉头闭合后，叉头自内向外不能自由开启。
状态转换时间：约束叉的携行状态与工作状态能快速有效地转换，转换时间小于或等于10秒
纵向抗拉能力：约束叉在叉头闭合状态下，沿叉杆轴向承受500 N的静拉力作用时，叉杆的连接部位、叉杆与叉头的连接部位及叉头部件等不出现裂纹、断裂或拉脱，叉头横向开口尺寸小于或等于20mm
叉头横向抗拉能力：约束叉的叉头在闭合状态下，沿叉头开启、闭合方向承受500N的静拉力作用时，叉头部件、叉头与叉杆连接部件等不出现裂纹、断裂或拉脱，叉头横向开口尺寸小于或等于20mm
叉杆抗弯能力：约束叉的叉杆的中点承受500N的横向力作用时，叉杆不出现裂纹、断裂或拉脱
操作可靠性：约束叉经过1000次开启、闭合循环后，能正常使用。
携行袋：约束叉携行状态时应配备携行袋，颜色为黑色。携行袋上有制造厂名称、产品名称和型号的标识。

支/单位	2
12	攻防一体法式催泪盾牌	1、符合《GA422-2008防暴盾牌》有关要求；
2、材质：≥3.0mm厚PC材料制成；盾牌内凹外凸；
3、防暴盾牌尺寸：1000mm*550mm；
4、防护面积：0.55㎡；
5、重量：≥4KG；
6、透光率：≥88.4%；
7、盾体背面采用双把手，两边各带有一个催泪装置，催泪剂成份为CS，含量150ml,使用距离0-5米；
8、耐穿刺性能：147J动能冲击符合标准；
9、握把连接强度：≥500N；臂带连接强度：≥500N。

件/人	6
13	防刺衣（2024标准）	★1.执行标准：GA68-2024《警用防刺服》中A类标准。（提供检测报告）
▲2.结构：防刺服由防刺服外套、防刺层、防刺层保护套组成，配有防割护颈，防刺层结构为≤10层金属片，单片厚度≤0.05mm。（提供检测报告）
3.颜色：藏蓝色。
4.质量：质量≤1.69kg（不含附件）。（提供检测报告）
5.防刺层保护套材料：抗静水压等级（GB/T4744-2013）≥5级。（提供检测报告）
6.防护面积：≥0.261m²。（提供检测报告）
7.防刺层厚度：防刺层厚度≤0.8mm。（提供检测报告）
8.弯曲度：防刺服在外力作用下弯曲20mm时的作用力≤22N。（提供检测报告）
9.防刺性能：用D₁刀具、测试体以32J±0.5J撞击能量对防刺服进行穿刺，在有效穿刺情况下，防刺服不出现穿透。（提供检测报告）
10.耐浸水性能：常温条件下，将防刺服浸入在0.5m深的水中，静置30min，取出垂吊滴水5min后，符合防刺性能要求（32J±0.5J撞击能量不穿透）。（提供检测报告）
▲11.高温适应性：将防刺服放入温度为65℃±2℃的恒温箱内，保持4h后，符合防刺性能要求（32J±0.5J撞击能量不穿透）。（提供检测报告）
▲12.低温适应性：将防刺服放入温度为-30℃±2℃的恒温箱内，保持4h后，符合防刺性能要求（32J±0.5J撞击能量不穿透）。（提供检测报告）
▲13.护颈防割性能：用专用的手套切割试验机，设定刀口压力为20N，刀片转速为20r/min，在被检测的护颈颈部中间垂直方向进行5次切割，每次割穿发生时，切割周数不少于30周。（提供检测报告）
14.耐摩擦色牢度：干摩≥4级；湿摩≥4级。（提供检测报告）
▲15.有效期标识：产品领口有效期标识，标注有效期10年。（提供检测报告）
16.抗冲击性能：常温条件下，能承受1g铅弹以200m/s±10m/s速度冲击，试验后无洞穿。（提供检测报告）
17.质保期：质保期≥5年，签订合同时提供原厂针对本项目的售后服务承诺书作为合同附件。
18.合格要求：具备公安部下属检测机构出具的检测报告。（提供检测报告）
19.责任保险：具备≥2000万的产品责任保险（提供产品保单）。
注：为保证产品的安全性与稳定性，提供检测报告的技术指标应提供招标公告发布日期前公安部下属检测机构出具的检测报告佐证。

件/人	18
14	防割护颈	防割材料（内）：高分子聚乙烯HPPE包裹不锈钢钨丝。
护颈材料（外）：摇粒绒针织面料或锦纶弹力面料。
重量：140g±5g。
尺寸：长度：650mm±50mm、宽度：100mm±10mm。
防割性能：用专用的手套切割机，设定刀口压力20N，产品切割周数大于50周。
环境适应性：在环境温度-20℃~+55℃条件下，产品切割周数大于50周(在报告中体现出来)原件备查。

件/人	3
15	防护面罩	材质：PET塑料
尺寸：约32cmx22cm
PET胶片厚度：约0.25mm
质量：约30g

件/人	2
16	防滑手套	主要材质：双面棉毛布+PVC点塑
质量：约32-35g/双
长度：约23cm

副/人	18
17	战术手套	结构：全指特警战训手套采用头等羊皮制作，掌部采用翻毛皮制成。掌心处防滑处理，背部有关节防护垫，手背收紧带可调整手腕处大小，手腕处尼龙绳便于手套迅速戴上，并配有挂钩。
面料：山羊皮手套革
手指防滑垫：滴硅胶(290g/m²)
手套革厚度：0.7mm-0.8mm
手套革断裂强力：≥25
色牢度：3级-4级
手套革伸长率：20%-50%

副/人	18
18	灭火防护服	14式救援战斗服
服装材质：抗温织物
颜色：藏青色
阻燃性能：损毁长度≤12cm；续燃时间≤3s；阻燃时间≤10s
使用环境-20℃~200℃
14式防刺胶靴
防刺穿性能≥156ON
防切割性能＞5mm
耐燃性能(级)FV-1
胶干击穿电压＞500OV
耐油性能：-2%~+10%
14式救援
头盔材质：ABS增强塑料
部件构成：由盔壳、佩戴装置、面罩、披肩等组成
14式救援手套
功能特性：耐燃、隔热、防水耐磨
防水层：采用防水透湿功能面料
规格：均码
14式救援腰带型号：
材料：织带为高强力聚酯纤维
尺寸：宽度7cm；长度105cm
质量：0.7kg

件/单位	5
19	警用便携灭火器	颜色：警用蓝色；
重量：＜440g；
尺寸：260mm±2mm；
产品最大直径：58mm±2mm；
喷射时间：大于12s；
喷射滞后时间：≤1s；
喷射距离：≥2m；
手持部分表面温度（1min之内）：小于54℃；
启动方式：拉出尾部圆形保险栓后按下启动键即可；
结构性能：启动部件应操作简单、方便、性能可靠、易于从外观上识别，开启力≤100N。保险装置脱离不应大于100N；
振动试验：加速度幅值2m/s2，振动频率5Hz- 55Hz，试验后应不解体、不泄露，能正常工作；
高温试验：高温试验(50土2℃，2H)，试验后应不解体、不泄露，能正常工作；
低温试验：低温试验(-25士2℃， 2H)，试验后应不解体、不泄露，能正常工作；
跌落安全性：1.2m跌落试验后，应不解体、不泄露，能正常工作

具/单位	20
20	破拆工具组	配置：专用工具箱1个、伸缩冲击杆1个 、宽扁铲1个、扁铲1个、起皮器1个、起钉器1个、尖锥1个、多功能腰斧2个组成。
冲击器：收缩长度632mm，伸出后长度952mm，质量4390g。
宽扁铲：长度464mm，质量1601g
扁铲：长度465mm，质量1478g
起皮器：长度322mm，质量1434g。
起钉器：长度：322mm，质量1815g
尖锥：长度474mm，质量1460g。
多功能腰斧一：长度387mm，质量1995g
多功能腰斧二：长度375mm，质量1980g

套/单位	1
21	破玻器	破玻器击头镶嵌超硬合金粒，可做玻璃刀，轻松化解玻璃。纯机械结构原理，稳定性可靠，内部弹簧机制，前顶压力击发（只需握持握把将击头顶住目标即可，无需按钮）
材质：高硬度航天铝材，合金粒
尺寸：约10cm
重量：63g
表面：硬质阳极氧化层，防滑手柄设计
可破玻厚度：20mm
反复按压次数：≥300次

具/单位	1
22	便携破玻器	主要材质：铝合金、钨钢
尺寸：约140mm（长）*35mm（直径）
质量：约115g
作用范围：厚度≤10mm的钢化玻璃
锥头寿命：≥100次
使用方法：取出破玻器，拧下保护盖，对准需要破拆的玻璃用力下压即可；紧急情况下，可利用保护盖椎体上的硬质合金直接击碎钢化玻璃。

具/单位	1
23	折叠式冲锋梯	结构：折叠梯梯架由超强超轻的航空级铸铝合金材料制成模块，不锈钢连接销组合成型，横档为航空级铝合金拉伸挤压成型，梯架与横档连接为无铆钉铆接技术。
长度：1800mm、2400mm、3000mm（推荐）、3600mm、4200mm
灵活性：方便的提手可以使携带者在狭窄的空间内自由活动，折叠后的梯子只相当于一个手提箱的大小
快速组装：可以在短短的5秒钟以内完全展开，安装完毕并投入使用。
质量：不大于19kg

架/单位	1
24	伸缩式冲锋梯	结构：战术冲锋梯采用多功能结构，适应屋顶、墙壁等特殊环境，可伸缩、折叠，行动人员在战斗中可轻松携带。
材料：6005-T5航空级别铝材和不锈钢合成材料；
载荷：不小于200kg
最大展开高度：4551mm±10mm
最小收缩高度：1399mm±10mm
人字梯延伸高度：1399mm±10mm~2315mm±10mm
直梯延伸高度：2798mm±10mm~4551mm±10mm
质量：不大于16kg

架/单位	1
三、安全检查装备
25	折叠反光路锥	执行标准：GB/T24720-2009交通锥；
结构：伸缩路锥由底座、伸缩锥体、反光材料、警示灯组成；
材料及外观：底座和塔圈材质为塑胶，伸缩锥体主体为防水荧光牛津布和反光条；
形状及质量：交通锥的锥体为圆锥形，质量不小于1.3kg，高度不小于700mm；
亮度因数：普通材料颜色（蓝色）亮度因数不小于0.07，逆反射材料颜色（白色）亮度因数不小于0.27；
稳定性能：不同质量的交通锥分别承受5N~13N的顶部水平作用力时，无翻倒现象；
抗坠落性能：由1500mm处自由落下后，其任何一部分，包括填充物，无碎裂.破损、分离、散落等现象；
低温抗撞击性能：低温撞击试验后，交通锥的任何一部分，包括反光面无脱落、破裂或损坏，锥体冲击后恢复原状；
耐候性能：自然暴露1年或人工加速老化试验600h后，交通锥及其反光面无变形、开裂，剥离或其他损坏。

个/单位	6
四、综合保障装备
26	警用喊话器	1．★基本功能：具有扩音、录音、110警音、119警音、照明、红蓝光闪烁、WIFI连接、APP进程控制、文字转语音等功能。
2．尺寸：长度265mm±2mm，喇叭口最大外径190mm±1mm。
3．重量：不大于480g（含内置锂电池，不含四节5号电池）。
4．★USB接口：可读取U盘音频文件，具有移动电源功能（可对手机、执法记录仪、对讲机等电子设备应急充电）。
5．充电接口：Type-C接口。
6．扩音功能：扣动扳机一键喊话，当喊话器处于最大音量时，距离出声口1m处声压级大于120dB(A)。
7．★录音功能：可通过触发相应按键进行录音，可储存超过3600秒的录音文件。
8．★110警音：通过按键和APP控制110警音开启或关闭。
9．★119警音：通过按键和APP控制119警音开启或关闭。
10．★照明功能：灯珠13个，具备强光，弱光、SOS、红蓝光爆闪、待机5种模式，通过按键和APP控制开启或关闭。
11．★WIFI连接：喊话器可通过WIFI与移动终端连接，并通过软件快速添加或者删除喊话器内存中的音频文件。
12．★APP近程控制：通过APP可控制喊话器所有功能启闭。
13．★文字转语音：可在软件中将编辑好的中文或者英文转换成音频文件并通过WiFi传输到喊话器本地内存播放。
14．工作电压：锂电池4.2V，干电池6.4V，最大额定功率3W，工作电流700-800mA。
15．供电方式：内置2500mAh可充电锂电池供电或者四节5号电池供电，具备电池防反接保护，电池反接开机不应损坏。
16．★电量显示：具有充电指示和电量显示，可显示25%、50%、75%、100%的电量；安卓APP软件界面具有电量显示功能；充电时红灯闪烁，充满红灯常亮。
17．外壳防脱色性能：用酒精擦拭100次无脱色掉漆情况。
18．工作时间：连续播放时间大于等于12小时。
19．外壳防护等级：符合IP65标准。
20．高低温性能：60℃±2℃下2h内功能正常；-40℃±3℃下2h内功能正常。

个	1
27	警用折叠帐篷	款式：双人快展帐篷
颜色：藏蓝色
展开尺寸：约2m*2m

件/人	2
28	遮挡围栏（遮挡布）	围挡尺寸: 2m*2m
材质: 铝合金
配件参数: 主杆3，圆管壁1.2，伞股16，圆管壁1.0，一套4片
塑料件: ABS，伞布: 280克涤纶布，配备PA涂层防泼水涂层
色牢度: 欧标4级
重量: ≥4kg

件/人	2

注：1.所有产品报价必须含不少于5年以上质保期；

2.根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）要求，本次采购的货物为本国产品,不接受进口产品参与报价（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。经审批允许进口产品报价的项目除外）。

3.警用装备的主要技术要求应当符合相应的国家标准、行业标准或者其他标准，具体执行标准应当参照且低于《人民法院司法警察警用装备技术规范及执行标准表（试行）推荐的标准执行。

4.报价清单需附上每一个品种的照片。