附件：

采购需求

一、项目名称：江门市江海区人民法院RFID档案管理采购项目

二、项目预算：预算上限为300000元。

三、主要商务条款

1. 完成日期：

（1）从合同签订之日起，中标方派实施工程师在30日内完成所有设备的送货和安装调试。

（2）从合同签订之日起，中标供应商需安排工作人员在60日内完成库存档案的录入和贴标签。

2.付款方式：1期：支付比例30%,签订合同后，自采购人收到中标供应商的请款资料后10个工作日内向中标供应商支付合同总金额的30%；2期：支付比例40%,本项目所有设备完成送货后，自采购人收到中标供应商的请款资料15个工作日内向中标供应商支付合同总金额的40%；3期：支付比例30%，完成本项目所有内容并通过验收后，自采购人收到中标供应商请款资料后15个工作日内向中标供应商支付合同总金额的30%（具体以合同签订为准）。

四、项目需求：

序号	采购内容	数量	参数
1	档案管理系统	1	具备批量录入、读取、进出库记录等功能（根据采购人实际需求进行开发）
2	RFID档案标签	150000张	1、RFID芯片：U8

2、标签尺寸：100*25mm

3、标签面材：PET
3	RFID打印机	1台	1、打印模式： 热敏/热转印

2、打印宽度： 108mm

3、装纸宽度： 38~120mm

4、打印分辨率： 203dpi

5、打印速度： Max 8 inch/s（203mm/s）

6、指令集： TSPL、ZPL、EPL 指令集

7、内置字库： GB18030 字库、ASCII 字库、TTF 字库

8、进纸方式： 卷筒纸、后方折叠纸、外置支架进纸

9、撕纸方式： 撕纸刀

10、RFID 协议: EPCglobal Gen 2 (ISO 18000-6C)

11、RFID 频率: UHF SRRC-MII (P.R.China) 920.1～ 924.9 MHz

12、SDRAM： 32M bytes

13、Flash： 8M bytes

14、通讯接口：USB 2.0、以太网口

15|、尺寸： 240（宽）×440（深）×255（高）mm

16、重量： 9.8kg 内

17、电源输入： AC 100～240V，50～60Hz

18、电源输出： DC 24V 1.5A
4	吸顶门禁	3	1、频率范围：840MHz～960MHz（可调节）

2、空口协议：EPC C1G2、ISO18000-6C

3、通讯协议：TCP/IP

4、RF 输出功率（端口）：33dBm±1dBm（MAX）（可调）

5、内置天线极化方式：圆极化

6、整机功耗：20W(输出功率 33dBm)

7、报警方式：声光报警

8、外观尺寸：300mm*231.5mm*398mm（L*W*H 含支架）

9、外壳材质：铝型材外框，亚克力面板

10、工作温度：-20 ºC to 60 ºC

11、工作湿度：5% to 95%, 非凝结
5	工控屏	3	1、操作系统：Windows

2、尺寸：15.6 英寸(16:9)

3、分辨率：1920*1080

4、触摸功能：电容屏，10 点触摸，支持多点手势；

5、通选接口：RJ45、VGA、HDMI、USB
6	智能安全门禁	1	1、工控配置：N29，4G 运行,64G 内存

2、操作系统：Win10

3、读写功能：支持多标签识别，支持标签数据过滤，支持 RSSI 可感信号强度

4、读取距离：0-300cm（如做人员进出管控 1.2 米以内效果佳）

5、功能：红外触发、声光报警

6、整机尺寸（高*宽*深）：1555mm*426mm*45mm

7、屏幕：10.1 寸电容触摸屏

8、分辨率：1366*768

9、通讯接口：RJ45

10、外壳材质：铝型材外框+ABS+PC

11、频率范围：840MHz-960MHz

12、射频协议标准：ISO 18000-6C（EPC C1 G2）

13、输出功率：4 天线，功率 1-33dBm 可调

14、供电输入：AC220V

15、工作温度：-10℃~60℃

16、存储温度：-20℃~70℃
7	PDA手持终端	3	1、处理器：8核 2.0GHz

2、操作系统：Android 11

3、存储：RAM 4G ；ROM 64G

4、显示器尺寸/类型：5.5寸；IPS

5、分辨率：720*1440

6、整机尺寸：155(H)*74.5(W)*17.8(T)mm（手柄长121.4mm）

7、电池容量：7600mAh 29.26Wh

8、射频输出:5dBm到30dBm(1W)，1dbm可调,可选33dBm(2W)，1dbm可调 ；

9、待机功耗 0.25W 左右，最大 7.5W(典型 7W)；

10、读卡距离：室内＞18m ；室外空旷环境>9m；

11、工作温度：-20℃ 至 +55℃

12、存储温度：-30℃ 至 +70℃
8	RFID桌面式读写器一体设备	2	1、工控配置：I5-4 代，8G, 128GBSSD Windows 10

2、屏幕：21.5 寸电容触摸屏

3、整机尺寸（高*宽*深）：488mm*530mm*401mm

4、通讯接口：RJ45/USB

5、识别方式：射频识别（超高频 RFID）

6、频率范围：840MHz-960MHz

7、射频协议标准：ISO 18000-6C（EPC C1 G2）

8、供电输入：AC220V

9、整机功率：50W

10、工作温度：20℃~60℃

11、工作湿度：10%RH~90%RH
9	其他配件
交换机4台、网线1卷、门禁支架2套、电源适配器支架2套等（报价表需单独列出每样配件的单价）
10	安装调试
安装调试及录入、贴标费用
注：1.所有设备必须含至少一年质保和永久售后服务；

2.根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）要求，本次采购的货物为国产产品,不接受进口产品参与报价（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。经审批允许进口产品报价的项目除外）。