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采购需求
一、项目概况
该项目为租赁服务项目。
主要为江海区人民法院提供一套集停车管理 、巡更可视对讲为一体的统一管理平台，软件包括集车辆进出，访客管理等功能的管理系统，硬件包括嵌入式一体网关主机、直流变频栏栅道闸、数字车辆检测器入线圈或对射雷达、高清数字式车牌识别控制机、摄像机、机座等。
二、主要商务要求
1.预算金额：95200元（玖万伍仟贰佰元）
2.服务期限：服务期3年，自合同签订后20日内完成设备安装及调试。
3.付款方式：
项目总预算为95200元。
签订合同并完成安装调试后，支付第一年租赁费为合同总金额的30%，在收到请款相关资料，15个工作日内支付；
第二年租赁费在当年合同期开始的第二月支付，支付比例为合同总金额的40%，在收到请款相关资料，15个工作日内支付；
第三年租赁费在当年合同期开始的第二月支付，支付比例为合同总金额的30%，在收到请款相关资料，15个工作日内支付；
如第二三年度的预算无法通过财政审核，本项目自动终止，采购人有权不签署相应年度的合同且无需承担违约责任。
3.交付要求：供应商已按照合同规定完成
三、产品技术要求：
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	智慧社区管理云平台
	内置访客管理、停车出入、员工管理、主要机房设备管理、视频分析等，均可实现远程帮助客户多种服务。可视化集中实时监测物业管辖内各个项目位置、停车设备在线、门禁与车辆进出等实时情况、车辆信息和图片等可供分析大数据资料
	项
	1

	网页版管理终端
	电脑无需安装软件，平台授权后，可以直接通过宽带连接收费终端进行现场管理，客户按需选用，上网宽带和现场值守电脑需客户自备
	项
	1

	云管理平台
	支持云平台运营
	项
	1

	嵌入式一体网关主机（含显示器鼠标键盘）
	连接云平台,Linux操作系统
	台
	1

	直流变频栏栅道闸（一进一出）
	变频直流电机设计
	只
	4

	数字车辆检测器及线圈或对射雷达
	防砸车、自动落杆
	套
	4

	高清数字式车牌识别控制机(内置车位显示屏)
	PD2内置出、入口控制系统、集最新车牌识别技术、语音播报、LED数字显示屏、采用300万高清微光摄像机、可以最大限度保证车牌在各种环境状况下的准确识别、在提高通行效率
	套
	4

	出入口辅助摄像机
	内置300万高清微光摄像机、立柱、补光灯，提高出口双向来车识别率
	台
	2

	高清数字摄像机（监控通过实时视频、接入监控系统管控实现远程控制道闸）
	1/2.7”CMOS 1080P 像数 ICR红外滤片数字宽动态3D数字降噪，配内存卡支架电源
	套
	3

	混凝土设备基座
	根据情况基座加固检修，表面刷警示油漆
	套
	4

	工程线材辅料
	系统通讯、系统电源、控制等线材线管铺设支南门值班室内、开界回填路面、北门基座刷警示油漆翻新
	台
	1

	工程施工费用
	调试、培训、维护等
	套
	1


注 ：1.根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）要求，本次租赁的货物为本国产品,不接受进口产品参与报价（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。经审批允许进口产品报价的项目除外）。

